RSC: Podstawowa minimalna konfiguracja AP na MikroTiku

Aby konfiguracja przebiegła pomyślnie trzeba wpiąć się do MikroTika na port 4.

Następnie wkleić poniższy kod do terminala.

Jak wszystko zostało wklejone poprawnie to ostatnia linia powinna czekać na wciśnięcie enter.

Po ostanim poleceniu jak wciśniemy enter to zostaniemy rozłączeni z urządzenia ale nie ma czego się bać po chwili będziemy mogli podłączyć się ponownie.

Kod do wklejenia:

/interface bridge add name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=poland disabled=no \ mode=ap-bridge ssid=<nazwa sieci wifi> /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\ tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \ unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=<hasło do sieci wifi> \ wpa2-pre-shared-key=<hasło do sieci wifi> /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=ether1 add bridge=bridge1 interface=wlan1 /system identity set name=<nazwa urządzenia> /ip address add address=<adres ip>/<ilość bitów w masce> interface=bridge1 network=<adres bazowy> /ip route add distance=1 gateway=<adres bramy> /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether4

parametry do uzupełnienia:

<nazwa sieci wifi> - SSID

<hasło do sieci wifi> - Passphrase

<adres ip>/<ilość bitów w masce> - Adres IP w formacie CIDR

<adres bazowy> - Adres bazowy sieci

<adres bramy> - Gateway