Cisco: Oznaczenia w tablicy routingu

Kod	Znaczenie
L	Local – Adres IP przypisany bezpośrednio do interfejsu routera.
C	Connected – Sieć bezpośrednio podłączona do interfejsu routera.
S	Static – Trasa statyczna skonfigurowana ręcznie przez administratora.
R	RIP – Trasa nauczona za pomocą protokołu RIP.
D	EIGRP – Trasa nauczona za pomocą protokołu EIGRP.
O	OSPF – Trasa nauczona za pomocą protokołu OSPF.
B	BGP – Trasa nauczona za pomocą protokołu BGP.
i	IS-IS – Trasa nauczona za pomocą protokołu IS-IS.
E	EGP – Trasa nauczona za pomocą protokołu EGP.
U	Per-user static route – Trasa statyczna przypisana do użytkownika.
o	ODR – Trasa nauczona za pomocą On-Demand Routing.