18. Indukcyjność cewki z rdzeniem ferromagnetycznym

Indukcyjność cewki to miara jej zdolności do magazynowania energii w polu magnetycznym podczas przepływu prądu.

—

Definicja indukcyjności

Indukcyjność jest stosunkiem strumienia magnetycznego przez cewkę do natężenia prądu płynącego w cewce:

gdzie:

— liczba zwojów cewki,

— strumień magnetyczny przez pojedynczy zwój [Wb],

— natężenie prądu [A].

—

Indukcyjność cewki z rdzeniem ferromagnetycznym

Indukcyjność cewki z rdzeniem o przenikalności magnetycznej można wyrazić wzorem:

gdzie:

— przenikalność magnetyczna rdzenia,

— liczba zwojów,

— pole przekroju poprzecznego rdzenia [m²],

— długość drogi magnetycznej w rdzeniu [m].

—

Wpływ rdzenia ferromagnetycznego

Rdzeń ferromagnetyczny zwiększa przenikalność magnetyczną (względną), co znacząco zwiększa indukcyjność cewki w porównaniu do cewki powietrznej.

Typowe wartości dla materiałów ferromagnetycznych mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy, co oznacza wzrost indukcyjności o rząd wielkości.

—

Indukcyjność cewki decyduje o jej właściwościach w obwodach prądu zmiennego, m.in. o zdolności do przeciwstawiania się zmianom prądu (reaktancji indukcyjnej).