19. Napięcie skuteczne, maksymalne i międzyszczytowe

Definicje

1. Napięcie maksymalne (\( U_{\text{max}} \))

Największa wartość napięcia osiągana przez sygnał sinusoidalny w czasie jednego okresu.

Odpowiada amplitudzie sygnału.

Jeśli przebieg napięcia jest:

to jest wartością maksymalną.

2. Napięcie międzyszczytowe (\( U_{pp} \))

Różnica między maksymalnym a minimalnym napięciem w sygnale.

W sygnale sinusoidalnym:

Nazywane także napięciem peak-to-peak.

3. Napięcie skuteczne (RMS, \( U_{\text{RMS}} \))

Wartość napięcia stałego, które dostarcza taką samą moc do obciążenia rezystancyjnego jak napięcie zmienne.

Dla sygnału sinusoidalnego:

Jest to najczęściej stosowana wartość przy pomiarach napięcia AC.

Zależności między wartościami

Wielkość	Symbol	Wzór
Napięcie maksymalne	Amplituda przebiegu
Napięcie międzyszczytowe
Napięcie skuteczne

Znaczenie

Napięcie skuteczne jest wartością praktyczną i używaną w pomiarach elektrycznych (np. na multimetrze).

Napięcie maksymalne i międzyszczytowe są ważne przy doborze izolacji, zabezpieczeń i analizie przebiegów.