Rozwiązania zadań testowych z wyjaśnieniami

—

1. Zmierzona wartość napięcia 10 mV to inaczej:

Odpowiedź: D) 1 ∙ 10⁻⁵ [V]

Wyjaśnienie:

10 mV = 0,01 V = V, ale odpowiedź D (10⁻⁵ V) jest błędna — prawidłowa jest B, więc:

Poprawna odpowiedź: B)

Zamiana miliwoltów na wolty daje V. Jednostka mili oznacza mnożnik .

—

2. Pojemność zastępcza 3 kondensatorów połączonych szeregowo (każdy o pojemności C):

Odpowiedź: A) \( \frac{1}{3}C \) [F]

Wyjaśnienie:

Dla połączenia szeregowego: .

Odpowiedź A ma odwróconą postać, ale matematycznie to samo. To poprawna odpowiedź.

—

3. Materiał można zakwalifikować do diamagnetyków, gdy:

Odpowiedź: B) \( \mu_r < 1 \)

Wyjaśnienie:

Diamagnetyki mają względną przenikalność magnetyczną mniejszą niż 1.

To znaczy, że osłabiają pole magnetyczne zamiast je wzmacniać.

—

4. Zależność między napięciami: skutecznym (U), maksymalnym (Um) i międzyszczytowym (Upp):

Odpowiedź: D) Upp > Um > U

Wyjaśnienie:

Dla napięcia sinusoidalnego: .

Zatem: .

—

5. Pojemność kondensatora płaskiego maleje wraz:

Odpowiedź: E) wśród odpowiedzi nie ma poprawnej

Wyjaśnienie:

Pojemność maleje przy zwiększeniu odległości między okładzinami — a ta opcja nie została podana.

Wszystkie odpowiedzi opisują działania, które zwiększają pojemność, nie zmniejszają.

—

6. Elementami pasywnymi nie są:

Odpowiedź: C) baterie alkaliczne

Wyjaśnienie:

Bateria jest źródłem energii — a więc elementem aktywnym, nie pasywnym.

Rezystory, cewki itp. nie wytwarzają energii, a tylko ją rozpraszają lub magazynują.

—

7. Wartość bezpiecznego dla człowieka napięcia przemiennego (warunki normalne):

Odpowiedź: B) 30 V / 50 V

Wyjaśnienie:

Za bezpieczne uznaje się napięcia do 50 V AC lub 120 V DC.

W warunkach normalnych napięcie 50 V AC to górna granica bezpieczeństwa.

—

8. W dwójniku RL szeregowo największą wartość w Ohmach ma:

Odpowiedź: D) impedancja dwójnika RL

Wyjaśnienie:

Impedancja zawiera zarówno rezystancję, jak i reaktancję indukcyjną, więc jest zawsze większa lub równa każdemu składnikowi z osobna.

To całościowy opór, więc będzie największy.

—

9. Największe napięcie będzie na rezystorze:

R12 = 10 Ω, R3 = 5 Ω, R4 = 15 Ω, R56 = 20 Ω

Odpowiedź: B) R56

Wyjaśnienie:

Dla połączenia szeregowego napięcie rozkłada się proporcjonalnie do rezystancji: większy opór = większy spadek napięcia.

R56 ma największą rezystancję — 20 Ω.

—

10. Co się stanie z ładunkiem po trzykrotnym zwiększeniu napięcia (stałe C):

Odpowiedź: C) wartość ładunku wzrośnie 3 razy

Wyjaśnienie: Ładunek: . Jeśli , to .

Pojemność nie zmienia się, więc zmiana zależy liniowo od napięcia.

—

11. Punkt, w którym rozdziela się prąd i łączą gałęzie:

Odpowiedź: A) węzeł obwodu

Wyjaśnienie:

Węzeł to punkt, w którym łączą się co najmniej trzy gałęzie obwodu elektrycznego.

Tam zachodzi podział lub sumowanie prądów.

—

12. Indukcyjność własna cewki z rdzeniem ferromagnetycznym zależy m.in. od:

Odpowiedź: C) długości rdzenia

Wyjaśnienie:

Indukcyjność cewki zależy od geometrii układu: liczby zwojów, przekroju poprzecznego, długości rdzenia i przenikalności magnetycznej.

Długość rdzenia wpływa na długość drogi pola magnetycznego, więc i na indukcyjność.

—

13. Jednostką napięcia elektrycznego jest:

Odpowiedź: E) wśród odpowiedzi nie ma poprawnej

Wyjaśnienie:

Poprawną jednostką jest wolt (V) — żadna z odpowiedzi tego nie zawiera.

Wat — moc, amper — natężenie, ohm — opór, farad — pojemność.

—

14. Rezonans szeregowy w obwodzie RLC:

Odpowiedź: A) reaktancja wypadkowa obwodu jest równa 0

Wyjaśnienie:

Rezonans zachodzi, gdy . Impedancja wtedy równa się rezystancji.

Nie znika całkowicie (więc nie B), a prąd i napięcie są wtedy maksymalne.

—

15. Intensywność pola elektrycznego to inaczej:

Odpowiedź: C) natężenie pola elektrycznego

Wyjaśnienie:

Intensywność pola elektrycznego to wielkość fizyczna opisująca siłę działającą na ładunek próbny.

Jest równa sile na jednostkowy ładunek: .