07. Rodzaje rezystorów, potencjometry, dekady, rezystory suwakowe

Rodzaje rezystorów

Rezystory to podstawowe elementy elektroniczne, które ograniczają przepływ prądu w obwodach. Wyróżniamy różne rodzaje rezystorów w zależności od budowy i zastosowania:

Rezystory stałe

Mają stałą, niezmienną wartość oporu.

Typy:

*Węglowe* — wykonane z mieszanki węgla,

*Metalizowane* — warstwa metalu na ceramicznym rdzeniu,

*Drutowe* — zwój drutu oporowego na izolowanym rdzeniu,

*Cienkowarstwowe* i *grubowarstwowe* — wykonane w technologii cienkich warstw na podłożu ceramicznym.

Rezystory zmienne (potencjometry)

Rezystancja może być regulowana mechanicznie.

Umożliwiają płynną zmianę oporu w obwodzie.

Wykorzystywane np. do regulacji głośności, jasności, kalibracji.

Potencjometry

Specjalny typ rezystora zmiennego z suwakiem, który przesuwa się po oporze.

Składa się z elementu oporowego oraz ruchomego suwaka (styk ślizgowy).

Umożliwia dzielenie napięcia i regulację wartości rezystancji w obwodzie.

Typy:

*Obrotowe* — regulacja przez obrót gałki,

*Liniowe* — przesuwanie suwaka wzdłuż prostego toru.

Dekady rezystorowe

Zestaw rezystorów połączonych tak, aby można było łatwo zmieniać całkowitą rezystancję poprzez dobór poszczególnych rezystorów.

Umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie oporu z wartości dyskretnych (np. 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω itp.).

Stosowane głównie w pomiarach i kalibracji.

Rezystory suwakowe

Inna nazwa potencjometrów lub rezystorów regulowanych suwakiem.

Często stosowane tam, gdzie wymagana jest płynna regulacja oporu w prostych układach.

Mogą mieć różne konstrukcje w zależności od zastosowania.

Podsumowanie

Typ elementu	Charakterystyka	Zastosowanie
Rezystory stałe	Stała wartość rezystancji	Ograniczanie prądu, dzielniki napięcia
Potencjometry	Zmienna rezystancja z suwakiem	Regulacja parametrów (np. głośności)
Dekady rezystorowe	Kombinacje rezystorów o stałych wartościach	Precyzyjna regulacja oporu w pomiarach
Rezystory suwakowe	Potencjometry, regulowane suwakiem	Proste regulacje oporu