15. Stała elektryczna i stała magnetyczna

Stała elektryczna (\( \varepsilon_0 \))

Inaczej nazywana przenikalnością elektryczną próżni.

Określa zdolność próżni do przenoszenia pola elektrycznego.

Występuje w prawie Coulomba i wzorach na pojemność kondensatora.

Wartość:

Jednostka: farad na metr [F/m].

Im większa wartość , tym większa zdolność ośrodka do „przechowywania” pola elektrycznego.

Stała magnetyczna (\( \mu_0 \))

Nazywana również przenikalnością magnetyczną próżni.

Określa zdolność próżni do przenoszenia pola magnetycznego.

Występuje w prawie Ampère'a i innych wzorach z zakresu magnetyzmu.

Wartość:

Jednostka: henr na metr [H/m] lub tesla·metr na amper [T·m/A].

Określa, jak silne jest pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny w próżni.

Związek między stałymi a prędkością światła

Stałe te są powiązane z prędkością światła w próżni wzorem:

Prędkość światła jest fundamentalną stałą fizyczną wynikającą z własności próżni.

Podsumowanie

Stała	Symbol	Wartość	Jednostka	Znaczenie
Stała elektryczna	F/m	Farad/metr [F/m]	Przenikalność elektryczna próżni
Stała magnetyczna	H/m	Henr/metr [H/m]	Przenikalność magnetyczna próżni

Są to stałe fundamentalne opisujące właściwości pola elektromagnetycznego w próżni.