22. Stany pracy źródeł elektrycznych

Źródła elektryczne mogą pracować w różnych stanach, zależnie od warunków obciążenia i charakterystyki źródła.

—

1. Stan pracy jałowej (bezobciążeniowy)

Źródło nie zasila żadnego odbiornika (obwód otwarty).

Prąd obwodu jest bliski zeru ().

Napięcie na zaciskach źródła osiąga wartość maksymalną, nazywaną napięciem jałowym .

—

2. Stan pracy znamionowej

Źródło pracuje z obciążeniem zgodnym z jego parametrami znamionowymi.

Prąd, napięcie i moc odpowiadają wartościom określonym przez producenta.

Warunki pracy optymalne pod względem trwałości i efektywności.

—

3. Stan pracy przeciążeniowej

Obciążenie przekracza wartości znamionowe.

Prąd płynący jest większy niż nominalny.

Może prowadzić do wzrostu temperatury, uszkodzeń i skrócenia żywotności źródła.

—

4. Stan zwarcia

Obwód źródła jest zwarciem (napięcie na zaciskach bliskie zeru).

Prąd osiąga bardzo dużą wartość, ograniczoną jedynie rezystancją wewnętrzną i przewodów.

Stan niebezpieczny, może spowodować uszkodzenie źródła lub układu.

—

5. Stan pracy ustalony

Warunki pracy źródła i obciążenia są stałe w czasie.

Parametry prądu i napięcia nie zmieniają się (lub zmieniają się okresowo w prądzie zmiennym).

—

6. Stan pracy dynamiczny (przejściowy)

Zmiany parametrów pracy w czasie, np. podczas załączania lub wyłączania odbiornika.

Charakteryzuje się zmianami prądu, napięcia i mocy.

—

Zrozumienie stanów pracy źródeł jest kluczowe dla projektowania bezpiecznych i efektywnych układów elektrycznych.