RSC: Skrypt do obsługi no-ip DDNS na MikroTiku

:local publicIP [/ip cloud get public-address]; /tool fetch url="http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\?hostname=domena.ddns.net&myip=$publicIP" user="mail@mail.mail" password="PASS" keep-result=no; :delay 10s; :log info "DDNS UPDATED!!!!"